**ع م63/2025**

**المواصفات الفنية المطلوبة**

1. لمبة نيون 10 واط ليد T8 قياس 60 سم عدد )8000 (شدة الاضاءة لا تقل عن LUM 1200 يكون احد اطرافها للتغذية الكهربائية LN والطرف الاخر دائرة قصيرة SHORT CIRCUIT لون ابيض
2. لمبة نيون ليد 20 واط 120سم عدد( 3000) شدة الاضاءة لا تقل عن LUM 2000 يكون احد اطرافها للتغذية الكهربائية LN والطرف الاخر دائرة قصيرة SHORT CIRCUITلون ابيض .
3. لمبة فلود FLOD 80 واط عدد (300 )حسب العينة .
4. تايمر ثلاجة 24 ساعه عدد (20 ) حسب العينة الموجودة داخل المستشفى .
5. تايمر ثواني SEC 60-220Vعدد( 10) حسب العينة داخل المستشفى .
6. كيبل مبروم ابيض 5X6 ملم عدد (3 )
7. كشاف IP -65 400W LED لون ابيض عدد (8 ) .
8. Starter,S2 (4-22) ستارتر 20 شمعة عدد (1500).