المواصفات المطلوبة:

1. ان يكون جهاز خاص لاستخدام المستشفيات.
2. حاصل على شهادة CE او FDA.
3. له وكيل وقطع غيار متوافرة في الاردن.
4. مكفول.
5. نظام مغلق.
6. يعمل بالكهرباء.
7. ثنائي الشفط.
8. ان تكون عدة شفط الحليب متوفرة بعدة اشكال (Disposable and reusable).
9. يحتوي على خاصية تحفيز ادرار الحليب.
10. يتحمل ضغط العمل (Heavy duty).