|  |  |
| --- | --- |
| **المادة** | **المواصفات الفنية** |
| **جلاية بلاط** | قطر الديسك 17 انش |
|  | سعة الخزان من 5 الى 10 لتر |
|  | وزرن الجلاية من 25 الى 40 كغم |
|  | سرعة المحرك من 150 الى 200 دورة في الدقيقة |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 1500 واط |
|  | الهيكل مصنوع من مادة مقاومة للصدأ او مادة مقاومة للكسر. |
| **لماعة ارضيات كبيرة** | قطر الديسك 20 انش |
|  | الوزن لا يزيد عن 50 كغم |
|  | سرعة المحرك من 100 الى 200 دورة في الدقيقة |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 1500 واط |
| **لماعة ارضيات صغيرة** | قطر الديسك 17 انش |
|  | الوزن لا يزيد عن 50 كغم |
|  | سرعة المحرك من 300 الى 400 دورة في الدقيقة |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 600 واط |
| **عربة مسح كبيرة** | عربة مسح بسطلين سعة من 20 الى 30 لتر |
|  | لها عجلات |
|  | تحتوي على عصارة من البلاستيك المقوى |
|  | لها قاعدة حمل كيس نفايات مع غطاء ابعادها:* عرض من 70 الى 90
* الارتفاع من 100 الى 110
 |
|  | لها رف لحمل مواد التنظيف |
|  | الابعاد : | الارتفاع: من 100سم الى 110سم |
|  |  | العرض: من 40سم الى 50سم |
|  |  | الطول: من 100سم الى 120سم |
|  | اللون: ازرق او بني |
| **عربة مسح صغيرة** | عربة مسح بسطلين سعة من 20 الى 30 لتر |
|  | لها عجلات |
|  | تحتوي على عصارة من البلاستيك المقوى |
|  | لها قاعدة حمل كيس نفايات مع غطاء عرضها: من 70 الى 90. |
|  | لها رف لحمل مواد التنظيف |
|  | الابعاد: | الارتفاع: من 100سم الى 110سم |
|  |  | العرض: من 40سم الى 50سم |
|  |  | الطول: من 70سم الى 80سم |
|  | اللون: مختلف عن اللون في بند العربة الكبيرة |
| **عصارة** | من البلاستيك المقوى |
|  | الذراع من الحديد  |
|  | تعمل بالكبس /  |
|  | مناسبة لعمل الشراشيب |
| **مكنسة (شفاط غبار وماء)** | حجم وسط |
|  | محرك يتحمل لساعات عمل طويلة |
|  | سعة الخزان من 20-30 لتر |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 1500 واط |