|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **المادة** | **المواصفات الفنية** | |
| **جلاية بلاط** | قطر الديسك 17 انش | |
|  | سعة الخزان من 5 الى 10 لتر | |
|  | وزرن الجلاية من 25 الى 40 كغم | |
|  | سرعة المحرك من 150 الى 200 دورة في الدقيقة | |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 1500 واط | |
|  | الهيكل مصنوع من مادة مقاومة للصدأ او مادة مقاومة للكسر. | |
| **لماعة ارضيات كبيرة** | قطر الديسك 20 انش | |
|  | الوزن لا يزيد عن 50 كغم | |
|  | سرعة المحرك من 100 الى 200 دورة في الدقيقة | |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 1500 واط | |
| **لماعة ارضيات صغيرة** | قطر الديسك 17 انش | |
|  | الوزن لا يزيد عن 50 كغم | |
|  | سرعة المحرك من 300 الى 400 دورة في الدقيقة | |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 600 واط | |
| **عربة مسح كبيرة** | عربة مسح بسطلين سعة من 20 الى 30 لتر | |
|  | لها عجلات | |
|  | تحتوي على عصارة من البلاستيك المقوى | |
|  | لها قاعدة حمل كيس نفايات مع غطاء ابعادها:   * عرض من 70 الى 90 * الارتفاع من 100 الى 110 | |
|  | لها رف لحمل مواد التنظيف | |
|  | الابعاد : | الارتفاع: من 100سم الى 110سم |
|  |  | العرض: من 40سم الى 50سم |
|  |  | الطول: من 100سم الى 120سم |
|  | اللون: ازرق او بني | |
| **عربة مسح صغيرة** | عربة مسح بسطلين سعة من 20 الى 30 لتر | |
|  | لها عجلات | |
|  | تحتوي على عصارة من البلاستيك المقوى | |
|  | لها قاعدة حمل كيس نفايات مع غطاء عرضها: من 70 الى 90. | |
|  | لها رف لحمل مواد التنظيف | |
|  | الابعاد: | الارتفاع: من 100سم الى 110سم |
|  |  | العرض: من 40سم الى 50سم |
|  |  | الطول: من 70سم الى 80سم |
|  | اللون: مختلف عن اللون في بند العربة الكبيرة | |
| **عصارة** | من البلاستيك المقوى | |
|  | الذراع من الحديد | |
|  | تعمل بالكبس / | |
|  | مناسبة لعمل الشراشيب | |
| **مكنسة (شفاط غبار وماء)** | حجم وسط | |
|  | محرك يتحمل لساعات عمل طويلة | |
|  | سعة الخزان من 20-30 لتر | |
|  | قدرة المحرك لا تقل عن 1500 واط | |